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射频CO2打标机
产品详情：
用 CO2 气体作为激光光源,打标精度高、速度快雕刻深浅随意控制，激光功率大，能适用于多种非金属产品进行雕刻及切割。无耗材、加工成本低，标记清晰，雕刻及切割效率高、环保、节能。红外激光光束质量分析
适用材料：
各种非金属材料和产品的打标、雕刻、镂空、切刻。可进行各种文字、符号、图形、图像、条码、序列号等的打标、雕刻、镂空、切割
参数详情： 
	激光功率
	20/30/50/60/80/100120/150/200/300/500W

	激光波长
	9.3um/10.6um

	频率范围
	0-25KHz

	雕刻范围
	150mmx150mm(可选配)

	打标速度
	<7000mm/s

	最小线宽
	0.2mm

	最小字符
	0.5mm

	重复精度
	士0.01mm

	工作电源
	AC220V/50Hz

	冷却方式
	风冷(50W 以下)/水冷(100W以上)

	机器尺寸
	790mm*600mm*1435mm
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产品详情：
紫外激光打标机采用 355nm 的紫外激光器研发而成，该机采用的三阶腔内倍频技术同红外激光比较打标效应通过短波长激光直接打断物质的分子链大程度上降低材料的机械变形，虽受热变但属冷光
适用材料：
主要用于超精细打标、雕刻，特别适合用于食品、医药包装材料(如:塑料)的打标、打微孔，玻璃、瓷器材料的高速划分及对硅片晶圆进行复杂的图形切割等
参数详情： 
	激光功率
	3/5/10/15/25W

	激光波长
	355nm

	频率范围
	20-200KHz

	脉宽范围
	<15ns

	雕刻范围
	150mmx150mm(可选配)

	打标速度
	<7000mm/s

	最小线宽
	0.01mm

	最小字符
	0.05mm

	重复精度
	士0.01mm

	工作电源
	AC220V/50Hz

	冷却方式
	水冷(常用)/风冷

	机器尺寸
	790mm*600mm*1435mm



雕刻范围一般是150mm*150mm、175mm*175mm为主，CO2打标机一般最大可以做到200*200mm，紫外打标机一般最大可以做到300*300mm，但范围越大，效果越差，150mm*150mm效果最好。
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