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射频CO2打标机
产品详情：
1、适用广范:服装辅料、皮革包饰、食品饮料包装电子器材、工艺品加工、玻璃石材加工等领域的图形和文字的标记及切割。适用绝大数非金属材料打标，如纸质包装、塑料制品、标签纸、皮革布料、玻璃陶瓷、树脂塑胶、竹木制品、PCBA板等。
2、高性能:C02射频激光器，采用特殊材料做成稳结构设计，具有超高的稳定性、高功率以及长寿命等特点。
3、优势:标记持久，耐腐蚀，环保无耗材，节能高效,高清打印，使用寿命长。4、操作简单:简洁界面，上手快，易操作，可实现图形打标，矢量图，条形码，二维码，序列号及自动跳码等，满足多种雕刻需求。
5、高精度:打标细致，最小线宽 0.012m，打标重复精度士0.01mm，扫描速度 7000-10000mm/s
参数详情： 
	激光波长
	10.6um

	激光功率
	60W

	激光重复频率
	2-25KHz

	光束质量
	≤1.2

	标记速度
	≤7000-10000mm/s

	重复精度
	士0.002mm

	最小字符
	0.04mm

	标记范围
	200*200mm

	整机耗电量
	3.5kw

	电力需求
	220V/50Hz


配置说明：
	配件名称
	规格

	激光器
	D100L

	光隔离器
	标准配置

	扫描振镜系统
	纯数字精密高速

	F-Theta 场镜
	新加坡 BC

	聚焦透镜合束镜
	新加坡 BC

	红光定位激光器
	波长 650nm

	激光电源
	台湾 MW 功率 350W

	脚踏开关
	韩国 KACON

	电力需求
	金橙子 JCZ 正版

	机柜
	台式机架

	设备尺寸
	设备尺寸：680×780×1450mm（长×宽×高）

	外箱尺寸
	主机包装箱尺寸：840×936× 1625mm（长×宽×高）

	重量
	设备重量：95KG
含木箱包装备重量：136KG
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产品详情：
1、适用广范:金属、非金属、塑料、玻璃、陶瓷、水晶、包装材料等多种材料。
2、高性能:采用高品质光源，采用冷光打标，无灼烧，无伤基材，无触感。
3、优势:标记持久，耐腐蚀，环保无耗材，节能高效,高清打印，可实现各种材料超精细打标。4、操作简单:简洁界面，上手快，易操作，可实现图形打标，矢量图，条形码，二维码，序列号及自动跳码等，满足多种雕刻需求。
5、高精度:打标细致，最小线宽 0.02mm,打标重复精度士0.01mm，扫描速度 10000-12000mm/s
参数详情： 
	激光波长
	355nm

	激光功率
	10W

	激光重复频率
	10-200KHz

	光束质量
	＜1.2

	标记速度
	≤10000-12000mm

	重复精度
	士0.002mm

	最小字符
	0.02mm

	标记范围
	170*170mm

	整机耗电量
	0.95kw

	电力需求
	220V/50Hz


配置说明：
	配件名称
	规格

	激光器
	UV10

	光隔离器
	标准配置

	扫描振镜系统
	纯数字精密高速

	F-Theta 场镜
	新加坡 BC

	聚焦透镜合束镜
	新加坡 BC

	红光定位激光器
	波长 650nm

	激光电源
	台湾 MW 功率 350W

	脚踏开关
	韩国 KACON

	电力需求
	金橙子 JCZ 正版

	机柜
	台式机架

	设备尺寸
	外型尺寸：680×780×1450mm（长×宽×高）
水机尺寸:330×445×490mm（长×宽×高）

	外箱尺寸
	包装箱尺寸：1240×700× 1242mm（长×宽×高）

	重量
	设备重量：95KG
水机:30KG
含木箱包装备重量：160KG
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