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射频CO2打标机
产品详情：
1.标记清晰，不易磨损。
2.标刻的图形清晰精美，性能稳定。
3.系统能自动编码，自动打印序列号、批号、日期等
4.激光振镜扫描精度高，速度快，性能稳定。
5.打标精度高、速度快、雕刻深浅随意控制。
6.软件控制系统以WINDOWS XP 为操作平台，全中文界面，可兼容 AUTOCAD、CORELDRAW、PHOTPSHOP 等多种文件输出。
参数详情： 
	激光功率
	50W

	激光重复频率
	0.1KHz-100KHz

	激光波长
	10640um

	光束质量
	M2<1.3

	打标范围
	110X110mm

	最小线宽
	0.01mm

	最小字符
	0.2m

	最高打标速度
	12000mm/s

	重复精度
	士0.001mm

	标印深度
	0-5mm(视材料而定）

	标印速度
	≥300字符/秒

	可标印零件最大高度
	≥300mm

	字符种类
	中、英文字符，数学符号，条形码，二维码等

	电力需求
	220V±10%,50HZ±5%，5A

	总功率
	1000W

	环境温度要求
	(-5至45)℃

	环境湿度要求
	≤85%

	设备噪声
	≤70分贝

	激光辐射安全防护设计
	符合 GB 7247

	冷却方式
	风冷

	整机重量
	150KG


配置说明：
	配件名称
	规格
	品牌
	备注

	激光器
	50瓦
	相干
	知名品牌

	振镜
	10光斑
	SCANLAB
	高速精准，速度可调，进口激光头

	场镜
	110mm*110mm
	波长
	范围可选

	打标卡
	EZCAD3.0
	金橙子
	终身免费升级

	机柜
	立式机柜
	奥剑定制
	----

	工控电脑
	按要求定制
	研华
	稳定性高

	电源
	48V/600W
	明纬
	稳定输出
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产品详情：
1.高速扫描振镜、出光稳定。
2.标记清晰，不易磨损。
3.标刻的图形清晰精美，性能稳定。
4.系统能自动编码，自动打印序列号、批号、日期等
5.激光振镜扫描精度高，速度快，性能稳定。
6.打标精度高、速度快、雕刻深浅随意控制。
7.软件控制系统以WINDOWS XP 为操作平台，全中文界面，可兼容 AUTOCAD、CORELDRAW、PHOTPSHOP 等多种文件输出。
参数详情： 
	激光功率
	10W

	激光重复频率
	1KHz-200KHz

	激光波长
	355nm

	光束质量
	M2<1.2

	打标范围
	110X110mm（可选）

	最小线宽
	0.01mm

	最小字符
	0.1m

	最高打标速度
	12000mm/s

	重复精度
	士0.001mm

	标印深度
	0-1mm(视材料而定）

	标印速度
	≥300字符/秒

	可标印零件最大高度
	≥300mm

	字符种类
	中、英文字符，数学符号，条形码，二维码等

	电力需求
	220V±10%,50HZ±5%，5A

	总功率
	600W

	环境温度要求
	(-5至45)℃

	环境湿度要求
	≤85%

	设备噪声
	≤70分贝

	激光辐射安全防护设计
	符合 GB 7247

	冷却方式
	水冷

	整机重量
	150KG


配置说明：
	配件名称
	规格
	品牌
	备注

	激光器
	10瓦
	华日
	知名品牌

	振镜
	10光斑
	SCANLAB
	高速精准，速度可调，进口激光头

	场镜
	110mm*110mm
	波长
	范围可选

	打标卡
	EZCAD3.0
	金橙子
	终身免费升级

	机柜
	立式机柜
	奥剑定制
	----

	工控电脑
	按要求定制
	研华
	稳定性高

	电源
	48V/600W
	明纬
	稳定输出
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