需求：光通信链路演示4K视频传输
链路：电脑A——HDMI——光端机——1550nm光模块——单模光纤——用户自定义光信息处理——单模光纤——1550nm 光模块——光端机——HDMI——电脑B
核心参数：高速光调制，10G或25G，1550nm，单模双纤，光输出功率大于1mW
交付：验证4K 60Hz 4：4：4视频无压缩传输，距离>20m
售后：质保2年，在使用过程中遇到问题需要技术指导。


疑问：
1、 传输4K 60Hz 4：4：4视频时，光端机光模块的实际调制速率大约为多少
2、 [bookmark: _GoBack]在发射和接收链路中，如果加入如单模-多模-单模的转换，是否会影响视频信号传输

