需求：光通信链路演示4K视频传输
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核心参数：高速光调制，10G/25G，光输出功率大于1mW
硬件清单：
HDMI传输线*2
1550 nm 10G/25G光模块*1
FPGA开发板（提供4K视频传输例程）*1
交付：验证4K 60Hz 4：4：4视频无压缩传输，距离>20m
备注：该系统用于实验室演示，如果可行，A、B两台电脑并排放置，两根HDMI线连接同一块FPGA，1550nm光模块自收发。

