

表 1 技术参数
	产品型号
	GENE061520M2MS0A01F00005021401

	探测器性能指标

	探测器类型
	碲镉汞制冷红外焦平面探测器

	分辨率
	640×512

	像元间距
	15μm

	F数
	F/2.0

	响应波段
	3.7～4.8μm

	NETD
	≤25mK@常温

	探测器盲元率
	≤0.5%

	热像仪性能指标

	镜头类型
	直筒定焦镜头

	镜头型号
	50mmF/2.0

	首片镜镀膜
	AR+AR（AR+DLC可选）

	防护安全级别
	IP64

	视场角
	11.0 ° ×8.8 ° (±3%）

	MRTD
	≤250mK（1.66cyc/mrad@50mm/常温）

	开机启动时间
	≤7min@常温

	重量（Kg）
	≤1.85

	尺寸（mm）
	197×90×93 (±1）

	整机外壳
	有

	理论探测距离
	4000m（人：1.8x0.5m） ；8800m（车：4.0x1.8m）

	理论识别距离
	1000m（人：1.8x0.5m） ；2200m（车：4.0x1.8m）

	理论辨认距离
	500m（人：1.8x0.5m）；1100m（车：4.0x1.8m）

	热像仪功能

	亮度、对比度调整
	自动/手动

	极性
	黑热/白热（默认白热）

	十字线
	显示/消隐/移动*

	电子变倍
	1.0～4.0连续变倍（步长0.1）
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表 1 续

	

图像处理
	非均匀性校正

	
	数字滤波降噪

	
	数字细节增强

	探测器方向
	左右/上下/对角翻转

	供电范围
	27~36VDC（含滤波隔离板* ，典型电压28V）

	功耗@常温
	稳定功耗≤16W；峰值功耗≤35W

	电源防反接
	TBD

	电磁兼容
	TBD

	

视频输出
	模拟视频
	PAL制式

	
	数字视频
	Cameralink*

	
	数字视频帧频
	100Hz

	串行通信接口
	RS422（波特率：115200）

	同步模式
	内同步（默认）/外同步/自适应同步模式

	环境适应性

	工作温度
	-40℃~+60℃

	存储温度
	-45℃~+65℃

	随机振动
	4.2g*

	冲    击
	后峰锯齿波，30g，11ms（三轴六向，共18次）

	MTTF
	≥6000h

	储存寿命
	10年
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4.1 热像仪主接口
4.1.1 热像仪主接口描述
热 像 仪 主 接 口 :J30JZ/XPN15TJCAP01 连 接 器 ( 对 插 连 接 器 型 号
J30JZPEN15ZKCAL02)，连接器示意图见图 1。
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图 1 J30JZ/XPN15TJCAP01 示意图
[bookmark: bookmark7]4.1.2 热像仪主接口定义
热像仪主接口：J30JZ/XPN15TJCAP01，包含热像仪电源接口、RS-422 串行通
信接口、模拟视频接口、外同步信号接口。接口定义见表 2。
表 2 热像仪主接口 J30JZ/XPN15TJCAP01 定义
	引脚序号
	引脚名称
	类  型
	说  明+

	1、2
	POWER_ IN+
	电源
	电源输入正

	3、4
	GGND
	电源地
	电源输入负

	5
	RX+_EX
	输入
	同步接收信号正

	6
	RX-_EX
	输入
	同步接收信号负

	7
	TX+_EX
	输出
	同步发送信号正

	8
	TX-_EX
	输出
	同步发送信号负

	9
	RS422 RX+_ IR
	输入
	RS422接收信号正

	10
	RS422 RX-_ IR
	输入
	RS422接收信号负

	11
	RS422 TX-_ IR
	输出
	RS422发送信号负

	12
	RS422 TX+_ IR
	输出
	RS422发送信号正

	13
	GND
	信号地
	信号参考电平地

	14
	VIDEO_GND
	信号地
	模拟视频地

	15
	VIDEO
	输出
	模拟视频


注：不可将信号地用作直流电源输入负极。
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]4.2 热像仪数字视频接口
4.2.1 热像仪数字视频接口描述
Cameralink 数 字 视 频 接 口 ： J63A-212-015-261-TH( 对 插 连 接 器 型 号
J63A-212-015-161-JC)，连接器示意图见图 2。
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图 2 J63A-212-015-261-TH 示意图
[bookmark: bookmark10]4.2.2 热像仪数字视频接口定义
表 3 Cameralink 数字视频接口 J63A-212-015-261-TH 定义
	引脚序号
	引脚名称
	类  型
	说  明

	1
	CMLK-TX2-
	输出
	差分数据线对#2 输出负端

	2
	CMLK-TX2+
	输出
	差分数据线对#2 输出正端

	3
	GND
	信号地
	信号参考电平地

	4
	CMLK-TX1-
	输出
	差分数据线对#1 输出负端

	5
	CMLK-TX1+
	输出
	差分数据线对#1 输出正端

	6
	GND
	信号地
	信号参考电平地

	7
	CMLK-TX0-
	输出
	差分数据线对#0 输出负端

	8
	CMLK-TX0+
	输出
	差分数据线对#0 输出正端

	9、10
	GND
	信号地
	信号参考电平地

	11
	CMLK-TXCLK-
	输出
	差分时钟输出负端

	12
	CMLK-TXCLK+
	输出
	差分时钟输出正端

	13
	GND
	信号地
	信号参考电平地

	14
	CMLK-TX3-
	输出
	差分数据线对#3 输出负端

	15
	CMLK-TX3+
	输出
	差分数据线对#3 输出正端


[bookmark: bookmark11]4.3 Cameralink 数字视频说明
热像仪支持输出 16/14bit or 8bit 并行数字视频信号，该数字视频包括 1 个 时钟信号（Clock）、1 个行有效信号（Line_Valid），1 个帧有效信号（Frame_Valid）， 一个 DE 信号，以及 16 位数据信号（DV0-DV15）。像素数据位数分为 16/14bit 和
8bit 两种：
当用户选择输出原始数据（ORG）或非均匀性校正（NUC）后数据时，数据位
数为 16bit，即 DV[15:0]，其中 DV0 为 LSB，DV15 为 MSB；
当用户选择输出图像处理（DRC）后的数据时，数据位数为 8bit，即 DV[7:0]，
其中 DV0 为 LSB，DV7 为 MSB。
选择使用 8bit 并行信号数字视频时，支持亮度/对比度调整、极性选择功能、
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十字线控制、电子变倍和图像镜像功能，16bit 暂不支持以上功能。
. DV 推荐使用 Clock 的上升沿采样；
. Line_Valid、Frame_Valid 均为高电平有效；
. Line_Valid 有效后，持续 n 个 Clock，依次对应该行第 1 列到最后一列数据有 效。
热像仪配有 Cameralink(Base)接口的数字视频输出接口，按行、场时序逐像
元输出 16bit 像元灰度数据。
Cameralink 数字视频接口包含一对时钟和四对数据，里面包含 21bit 并行数 据和 1路时钟。21bit并行数据中包括场同步信号Vsync、行同步信号Hsync和 16bit 像素灰度值 gray，其它 bit 位为保留位，不允许有任何电气连接。CameraLink 数
字视频输出时序见图 3。
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图 3 CameraLink 数字视频输出时序 CameraLink 数字视频信号时序说明如下，详见表 4：
. 串口指令选择为内同步模式下，或虽为外同步模式，但无外同步信号输入时， 机芯都自动工作于内同步模式，帧频 T_FRAME 固定为 50Hz（默认）；串口指 令选择为外同步模式，且有正常外同步信号时，帧周期 T_FRAME 由外同步信号 频率决定；
. 在 Vsync 为高电平期间，当行同步信号 Hsync 为高电平时，数字视频输出有效
[image: ]
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数据；
. Hsync 持续 640 个像素时钟周期，依次输出一行的像素灰度值；
. Valid 持续 640 个像素时钟周期，依次输出一行的像素灰度值；
. 在 Vsync 有效时，Hsync 和 Valid 有效共出现 512 次；
. 每行之间有间隔，每帧之间也有间隔。
表 4 Cameralink 数字视频帧信号说明
	编号
	信号
	说明
	备注

	1
	DATA
	数据
	有效数据为 640 列，512 行

	2
	Clock
	时钟
	30MHz

	
3
	
Hsync
	
行同步
	共 683 个时钟，其中 640 个时钟高电平，指示数据有效；剩余为
43 个时钟为低，其中前消隐区 33 个时钟，后消隐区 10 个时钟

	4
	DE
	数据有效
	共 640 个有效像素

	5
	Vsync
	帧同步
	其中 512 行为有效数据行，指示帧有效；剩余部分为帧消隐行



[bookmark: bookmark12]5 外形尺寸
热像仪外形尺寸见图 4。
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图 4 热像仪外形尺
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