1. 透镜：波长、尺寸、焦距或曲率半径、镀膜、透过率、表面质量或光洁度、面型精度、材料、损伤阈值
a) 球面透镜：平凹、平凸、双凹、双凸、球透镜、半球透镜、正弯月透镜、负弯月透镜
b) 柱面透镜：平凹、平凸、棒镜
c) 非球面透镜：标准（透镜方程系数、NA值）、菲涅尔（纹距）、柱面（透镜方程系数）、锥面（物理角度、偏转角度）
d) 消色差透镜：双胶合正透镜、双胶合负透镜、三胶合、空气隙双合透镜
2. 微透镜阵列：波长、尺寸、焦距、微透镜间距、微透镜尺寸、材料
3. 反射镜：波长、尺寸、镀膜、反射率、入射角、表面质量或光洁度、面型精度、材料、损伤阈值
a) 平面反射镜  
b) 曲面反射镜：凹面（焦距或曲率半径）、凸面（焦距或曲率半径）、柱面（焦距或曲率半径）、离轴抛物面镜（焦距、离轴角度15°30°45°60°90°）
c) 椭圆面反射镜（椭圆长短轴、圆形通光孔径）
4. 偏振片：波长、透过率、消光比、尺寸、是否带框、通光孔径、损伤阈值
a) 薄膜偏振片
b) 线栅偏振片
c) 极化玻璃偏振片
d) 布儒斯特偏振片
5. 退偏器：波长、尺寸、镀膜、表面质量或光洁度、面型精度、材料、损伤阈值
6. 旋光片：波长、尺寸、旋转角度、旋转方向、表面质量或光洁度、面型精度、损伤阈值
7. 窗口片：波长、材料、尺寸、镀膜、表面质量或光洁度、面型精度、损伤阈值
a) 布儒斯特窗口
8. 格兰棱镜：波长、透过率、尺寸、消光比、通光孔径、是否带框、材料、损伤阈值
a) 格兰泰勒棱镜
b) 格兰激光棱镜
c) 格兰汤普森棱镜
d) 沃拉斯顿棱镜
e) 罗歇棱镜
9. 其他棱镜：波长、尺寸、镀膜、表面质量或光洁度、面型精度、材料、损伤阈值
a) 直角棱镜
b) 等边棱镜
c) 道威棱镜
d) 角锥棱镜（光束偏移角）
e) 五角棱镜
f) 鲍威尔棱镜（扇形角）
g) 屋脊棱镜
h) 楔形棱镜（偏向角）
i) 佩林布洛卡棱镜
10. 分光器：波长、尺寸、损伤阈值、表面质量或光洁度、面型精度
a) 偏振分光器：偏振立方体分光器（消光比）、偏振分光平板（消光比）、布儒斯特偏振分光片（消光比）
b) 非偏振分光器：分光片（分光比）、立方体分光器（分光比）
c) 消偏振分光器（分光比）
11. 波片：1/2或1/4、波长、尺寸、通光孔径、是否带框、损伤阈值、相位延迟精度
12. 滤光片：波长、尺寸、是否带框、表面质量或光洁度、面型精度、损伤阈值
a) 带通滤光片（半高宽、峰值透过率、阻带波段、阻带OD值）
b) 边通滤光片（通带、阻带、通带透过率、阻带OD值）
c) 陷波滤光片（半高宽、峰值透过率、通带波段、通带透过率）
d) 渐变密度滤光片：步进型（OD范围和阶段数、圆形或矩形）、连续型（OD范围、圆形或矩形）
e) 中性密度滤光片：吸收型（OD值）、反射型（OD值）
f) 二向色镜（入射角、透过波段和透过率、反射波段和反射率）
13. 物镜：波长、放大倍率、工作距离、是否带载玻片补偿
a) 平场消色差物镜
b) 平场复消色差物镜
c) 平场半复消色差物镜
d) 白光干涉物镜
14. 光栅：使用波长、光栅密度、尺寸、入射角
a) 平面光栅：普通反射光栅、闪耀光栅（闪耀波长、闪耀角、衍射效率）、透射光栅（闪耀波长、闪耀角、衍射效率）
b) 凹面光栅（罗兰光栅）：曲率半径
15. 激光防护眼镜：波段、OD值、可见光透过率、适合的激光器、镜框
16. 隔振平台：尺寸、负载、使用环境、厚度、高度
a) 被动固体阻尼平台（固有频率、台面材质、是否打孔、孔距）
b) 被动气浮式平台（固有频率、台面材质、是否打孔、孔距）
c) 被动隔振底座（固有频率、台面材质、是否打孔、孔距）
d) 主动隔振平台（主动控制范围、台面材质、是否打孔、孔距）
e) 主动隔振底座（主动控制范围）
f) 真空超低温隔振平台
17. 手动位移台：运动形式、行程、负载、尺寸、材质、最小调整量、导轨类型
18. 自动位移台：运动形式、行程、负载、尺寸、重复定位精度、开环或闭环控制、使用环境、材质、分辨率、最大速度
a) 步进电机位移台
b) 伺服电机位移台
c) 压电电机位移台
d) 压电直驱位移台
e) 直线电机位移台
f) 音圈电机位移台
g) 气浮式位移台
19. 镜架：类型、尺寸、维数、调节范围、材质、是否带旋钮、使用环境
20. 连续激光器：空间光或光纤输出（若光纤还需确认单模多模是否保偏以及接头）、波长、功率、线宽、光束直径、光斑模式、光束质量
a) 氦氖激光器（随机或线偏振、只有空间光输出）
b) 半导体激光器
c) 高稳激光器（功率稳定性）
d) 稳频激光器（频率稳定性）
e) DPSS二极管泵浦固态激光器
f) 可调谐激光器（波长是宽带）
21. 脉冲激光器：空间光或光纤输出（若光纤还需确认单模多模是否保偏以及接头）、波长、脉宽、平均功率、峰值功率、重复频率、光束直径、单位脉冲能量、光束质量
a) 调Q脉冲激光器
b) 钛蓝宝石激光器
c) 超连续谱激光器（输出多色光，宽带波长范围）
d) 量子级联激光器
22. LED光源：连续或脉冲输出（脉冲的带脉冲参数）、空间光或光纤输出、波长、功率、波长半宽、光束直径
23. 氙灯和氘灯：波长、功率
24. 卤素灯：波长、色温、功率、输出噪声
25. 单色仪：波长范围、波长精度、分辨率、狭缝和光栅配置、光圈大小、焦距
26. 光电探测器：波长、空间光或光纤输入、带宽、功率范围、灵敏度、增益
a) 平衡光电探测器
27. 相机：面扫描或线扫描、波段、彩色还是黑白、靶面大小、像素尺寸、分辨率、位数、帧速率、量子效率、使用环境、输出接口
28. 自相关仪：波长范围、脉宽范围、重频范围、灵敏度、空间光或光纤输入、输入孔径、扫描频率、扫描精度
29. 黑体源：面源或腔式、波长、精度、温度范围、温度分辨率、辐射面范围、辐射率、发射率
30. 光谱仪：光谱范围、光谱分辨率、空间光或光纤输入
31. 光纤跳线：波长、长度、接头{(FC、SC、ST、SMA905、MPO等)（FC有宽键和窄键）}、单模或多模、是否保偏（若保偏还要确定快慢轴对齐）、芯径、插入损耗
32. 光开关：端口数、波长、速度、功率、单模多模是否保偏、接头、使用环境、损耗、消光比、驱动频率
a) MEMS
b) 磁光
c) 电光
d) 非机械
33. 光纤环形器：波长、功率、接头、单模多模是否保偏、3路4路还是6路、隔离度、消光比、插入损耗
34. 光纤相位调制器：波长、频率、功率、接头、插入损耗
35. 光纤强度调制器：波长、频率、功率、接头、插入损耗、消光比
36. 空间光调制器：波长、通光孔径、功率、消光比、谐振频率
37. 空间光隔离器：波长、通光孔径、功率、偏振无关或偏振相关、隔离度、透过率、单级或双级、是否集成PBS、是否带宽可调
38. 光纤准直器和耦合器：波长、焦距或输入或输出的光束直径、接头、功率、匹配光纤（单模多模是否保偏）、尺寸、其他（非球面、单色、消色差和复消色差、是否集成波片）
39. 光纤衰减器：波长、衰减范围、功率、衰减速度、插入损耗
40. 光纤延迟线：空间光或光纤形式、波长、分辨率、延迟范围
41. 光纤滤波器：中心波长、带宽、阻带范围、阻带衰减率、是否可调（可调的确定调谐范围、自动或手动）、损耗、功率、单模或多模、是否保偏、接头
42. 光纤隔离器：波长、单模多模是否保偏、功率、隔离度、接口、损耗
43. 光纤合束器/分束器：波长、端口数、接口、芯径、分束比、功率、插入损耗
44. 光纤起偏器：输入光纤类型是保偏还是不保偏、功率多少、分别用什么接头、尾纤长度多少、护套外径有没有要求、中心波长多少、消光比多少、输出端慢轴对准还是快轴对准
45. 波分复用：单模多模是否保偏、属于粗波分复用/密集波分复用/纯滤波器、几路通道、分别的波长都是多少、合波用还是分波用、封装形式有没有要求、分离程度要求多少dB、每一路的功率多少、分别用什么接头、尾纤长度多少、护套外径有没有要求
46. [bookmark: _GoBack]功率计和能量计：波长、功率或能量范围、功率或能量密度、灵敏度、探测面积
47. 波前传感器：波长、孔径、动态范围、灵敏度
48. 光束分析仪：波长、光束直径、要测量的激光的参数、帧率、测量功能（是否需要对M²、发散、准直、对准、XYZ 轮廓，焦点位置实时测量）
a) 相机式光束分析仪（像素数、像素大小、位数）
b) 狭缝式光束分析仪
49. 偏振分析仪：波长、空间光或光纤输入、是否带1/4波片
50. 斩波器：频率范围、频率分辨率、叶片配置
