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 F-500型
透射式平行光管


	产品简介产品简介
外形尺寸

光路示意图


	[bookmark: _GoBack]　　F-500型平行光管是用以获得平行光束的仪器，是各类光具座的基本测试基准部件，配备其他附件，可进行多项光学基本参数的测定。是光学仪器的生产、科研、教学等单位常用的基本光学测试[image: ZYP-0508_00]工具之一。 

ZYP-0508型平行光管是用以获得平行光束的仪器，是各类光具座的基本测试基准部件，配备其他附件，可进行多项光学基本参数的测定。是光学仪器的生产、科研、教学等单位常用的基本光学测试工具之一。 


	产品外形光源尺寸
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		光路示意图
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	平行光管技术参数

	光学系统
	透射式
	焦距
	500mm

	有效孔径
	Φ80mm
	视场
	≥3°

	分辨率
	≤1.8″
	平行性
	≤10″

	工作波段
	380-780nm
	重量
	8KG

	产品配置组件

	名称
	数量
	单位
	详细信息

	平行光管
	1
	套
	F-500型

	光管支架
	2
	件
	

	带框滤光片
	2
	件
	橙色(中心波长600nm)
绿色(中心波长532nm)

	带框衰减片
	1
	件
	中性衰减片(430-730nm)

	带框分划板
	7
	件
	十字分划板

	
	
	
	分辨率板：2#/3#

	
	
	
	星点板：0.2/0.02/0.05

	
	
	
	玻罗板

	直流稳压电源
	1
	套
	输出电压:0-30V 输出电流:0-5A

	光源组件
	1
	套
	12V20W 卤素光源

	定制选配组件
	

	光学平台
	1
	台
	L*W*H   1m*1m*0.8m
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