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1. “盒子”程序就是定制GUI，用于给客户一个无光驰附加功能体系的轻量化交互界面。它就相当于API或SDK的专属轻量化GUI，可以跟单独存在的或者微驰中的 “里子”程序对接来实现对设备的控制。
2. “盒子”程序基于当前光驰3.X版本的快捷区设计即可，不允许修改程序、添加单指令、编辑参数、数据整理等行为，但可以开关默认监控和自定义监控，对应界面与当前快捷区的显示完全一致即可。
3. 在光驰“面子”程序的“模板管理”的每个模板卡片中添加一个按钮“申请定制UI程序”，点击后会将对应模板的定制申请提交到后台，开发人员收到请求后可以针对该模板里面的内容编译一套“盒子”程序。做好后将其封装成一个单独的exe文件，同样放置在该组的云空间中（不占用限额）并绑定到那个提交了申请的模板上。
4. 在PC后台控制台的“光驰“菜单中再加一个小菜单专门用于放置和检查这些申请。
5. 客户可以在云空间检查已经申请定制UI的模板。对于那些已经在云空间上传并绑定的模板和“盒子”程序，再额外显示一个按钮为“”下载定制UI程序“，这时可以点击下载并弹出系统的文件保存对话框以便于保存到本地的指定位置。


6. 微驰就是一个搭载于“板子”硬件上的“里子”程序。它通过Modbus协议与另一台电脑上的GUI程序通信，这个GUI程序可以是“盒子”程序，也可以是光驰带的“面子”程序，也可以是第三方的外部GUI。
7. 如果微驰连接的是“盒子”程序，那就通过API让“盒子”程序能通过USB线+Modbus协议直接联系到微驰里面的“里子”程序，从而同样实现对设备的控制。
8. 如果微驰连接的是完整的光驰程序，那就通过API设置检测到微驰连接后让光驰的“里子”程序脱钩，让光驰的“面子”程序直接对接微驰的“里子”程序。

9. 对于第三方GUI：提供一个“里子”程序的SDK，使得第三方GUI可以直接对接相同物理机里面的一个单独的“里子”程序，或者能够对接搭载于“板子“中的微驰系统中的“里子“程序。
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