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	销售合同	
需方：北京理工大学                             合同编号：LE20260731922-5
供方：里尔光机（北京）科技有限公司             日期： 2026 年8月7日
1. 产品名称、数量、价格：
	序号
	品名
	型号
	数量
	折后单价
	金额
	备注/指标

	1
	平凹柱透镜
现货
	LO-K9CPDL-O25A50
	2
	420
	840
	A膜 ；1inch；透过率>99%；f=-50mm；现货

	2
	平凸柱透镜
现货
	LO-K9CPCL-O25A150
	2
	420
	840
	A膜 ；1inch； 透过率>99%；f=150mm；现货

	3
	405nm 半波片
定制4周
	LO-AGZWP-405-H05
	5
	2875
	14375
	0.5inch；405nm；损伤阈值：>5J/cm2,20ns,20Hz；

	4
	PBS
现货
	LO-WPBS12-A
	5
	902
	4510
	>500mJ/cm2，20ns，20Hz；消光比3000：1，
400-700nm；0.5inch：现货

	5
	反射镜0-45°
405nm
（定制4周）
	
LO-LWRM012-A
	10
	320
	
3200
	0.5inch；反射率：>99.5%，400-700nm；4周

	6
	单模光纤跳线
现货
	LO-SMPC-30-405-APC-5
	4
	1050
	4200
	5m，FC/APC；
适用波长400nm-550nm

	7
	单模光纤跳线
现货
	LO-SMPC-30-405-APC-10
	2
	1865
	3730
	10m，FC/APC
适用波长400nm-550nm

	8
	可调焦准直器
3周
	LO-FADFC-075-A-APC
	5
	2875
	14375
	透镜和光纤间距调节范围4.2-6.8mm 焦距7.5mm
适用波长400-700nm

	9
	461nm半波片
定制5-6周
	LO-AGZWP-461-H05
	5
	2875
	14375
	0.5inch；461nm；损伤阈值：>5J/cm2,20ns,20Hz；

	10
	461nm
四分之一波片
定制5-6周
	
LO-AGZWP-461-Q05
	5
	2875
	14375
	0.5inch；461nm；损伤阈值：>5J/cm2,20ns,20Hz

	11
	
461nmPBS
现货
	LO-WPBS12-A
	5
	902
	9020
	>500mJ/cm2，20ns，20Hz；消光比3000：1，
400-700nm；0.5inch；现货

	12
	0-45°反射镜
461nm
定制4周
	
LO-LWRM012-A
	10
	320
	
3200
	0.5inch；反射率：>99%，400-700nm

	13
	单模保偏跳线
现货
	LO-PMPC-30-405-APC-5
	10
	2910
	29100
	5米，适用400nm-680nm

	14
	单模保偏跳线
现货
	LO-PMPC-30-405-APC-10
	2
	4905
	9900
	10米，适用400nm-680nm

	15
	
405反射
461透过
二向色镜
现货
	LO-LPDM-440C
	2
	520
	1040
	透过波段460-700nm，反射波段350-420nm，透过率＞90%，反射率＞90%，尺寸规格D25mmx1.1mm；现货

	16
	422nm半波片
定制5-6周
	LO-AGZWP-422-H05
	15
	1050
	15750
	0.5inch；422nm；损伤阈值：>5J/cm2,20ns,20Hz；

	17
	422nm
四分之一波片
	LO-AGZWP-422-Q05
	15
	1050
	15750
	0.5inch；422nm；损伤阈值：>5J/cm2,20ns,20Hz

	18
	422nmPBS
现货
	LO-WPBS12-A
	5
	902
	9020
	>500mJ/cm2，20ns，20Hz；消光比3000：1，
400-700nm；0.5inch；现货

	19
	0-45°
反射镜422nm
定制4周
	LO-LWRM012-A
	20
	320
	11360
	0.5inch；反射率：>99%，400-700nm；4周

	20
	
平凸透镜
现货
	LO-K9PCL-A25050
LO-K9PCL-A25075
LO-K9PCL-A25100 
LO-K9PCL-A25150
	40
	220
	8800
	1inch A膜透镜
焦距：50mm；75mm；100mm；150mm各10各
现货

	21
	单模跳线
现货
	LO-SMPC-30-780-APC-5
	2
	920
	1840
	单模跳线。5米
适用于780-970nm

	22
	单模跳线
现货
	LO-SMPC-30-780-APC-10
	2
	1550
	3100
	单模跳线。10米
适用于780-970nm

	23
	
可调焦准直器
3周
	
LO-FADFC-045-A-APC
	2
	2875
	5750
	透镜和光纤间距调节范围2.4-4.9mm；焦距4.5
400-700nm

	24
	690nm半波片
定制5-6周
	
LO-AGZWP-690-H05
	10
	1450
	14500
	0.5inch；690nm；损伤阈值：>5J/cm2,20ns,20Hz；

	30
	690nm
四分之一波片
定制5-6周
	
LO-AGZWP-690-Q05
	
10
	1450
	14500
	0.5inch；690nm；损伤阈值：>5J/cm2,20ns,20Hz

	33
	690nm
0.5inchPBS
现货
	
LO-WPBS12-A
	
5
	902
	4510
	>500mJ/cm2，20ns，20Hz；消光比3000：1，
400-700nm；0.5inch

	34
	0-45°
反射镜690nm
定制4周
	
LO-LWRM012-A
	
20
	320
	6400
	反射率：>99.5%
400-700nm；0.5inch；
4周

	35
	单模保偏跳线
现货
	LO-PMPC-30-630-APC-5
	5
	2035
	10175
	单模保偏、5米
适用620-850nm

	36
	单模保偏跳线
现货
	LO-PMPC-30-630-APC-10
	2
	2880
	5760
	单模保偏、10米
适用620-850nm

	37
	
可调焦准直器
3周
	
LO-FADFC-075-B-APC
	
5
	2875
	14375
	适用波段600nm-1050nm
透镜和光纤间距调节范围4.2-6.8mm
焦距7.5mm

	38
	
可调焦准直器
3周
	
LO-FADFC-045-B-APC
	
5
	2875
	14375
	适用波段600nm-1050nm
透镜和光纤间距调节范围
2.4-4.9mm
焦距4.5mm

	39
	690nm 422nm二向色镜
现货
	
LO-LPDM-490C
	2
	520
	1040
	透510-750nm，＞90%
反400-480nm，＞90%，尺寸D25x1.1（mm）

	40
	
984nm半波片
5-6周
	
LO-AGZWP-984-H05
	10
	1450
	14500
	0.5inch；984nm；损伤阈值：>5J/cm2,20ns,20Hz；

	41
	984nm
四分之一波片
5-6周
	
LO-AGZWP-984-Q05
	10
	1450
	14500
	0.5inch；984nm；损伤阈值：>5J/cm2,20ns,20Hz

	42
	984nm
0.5inchPBS
现货
	
LO-WPBS12-B
	5
	902
	4510
	>500mJ/cm2，20ns，20Hz；消光比3000：1，
700-1100nm；0.5inch

	43
	984nm
0-45°反射镜
定制4周 
	
LO-LWRM012-B
	20
	430
	14760
	反射率：>99.5%，
700-1100nm；0.5inch；
4周

	44
	单模跳线
现货
	LO-SMPC-30-980-APC-5
	4
	710
	2840
	单模，适用波段980 nm-1200 nm，长度5米，接头类型FC/APC

	45
	单模跳线
现货
	LO-SMPC-30-980-APC-10
	2
	1120
	2240
	单模，适用波段980 nm-1200 nm，长度10米，接头类型FC/APC

	46
	1092nm
半波片5-6周
	
LO-AGZWP-1092-H05
	10
	1450
	14500
	0.5inch；1092nm；损伤阈值：>5J/cm2,20ns,20Hz；

	47
	1092nm
四分之一波片
5-6周
	
LO-AGZWP-1092-Q05
	10
	1450
	14500
	0.5inch；1092nm ；损伤阈值：>5J/cm2,20ns,20Hz

	48
	1092nm
0.5inchPBS
现货
	
LO-WPBS12-B
	5
	
902
	
4510
	>500mJ/cm2，20ns，20Hz；消光比3000：1，
700-1100nm；0.5inch

	49
	1092nm
0-45°反射镜
定制4周
	
LO-LWRM012-B
	20
	
430
	
14760
	反射率：>99.5%，
700-1100nm；
0.5inch

	50
	

可调焦准直器
3周
	

LO-FADFC-045-C-APC
	5
	2875
	14375
	透镜和光纤间距调节范围2.4 -4.9mm；焦距4.5mm
1050-1700nm
束腰0.87mm用于出光0.5mm

	51
	

可调焦准直器
3周
	

LO-FADFC-075-C-APC
	5
	2875
	14375
	透镜和光纤间距调节范围4.2-6.8mm；焦距7.5mm
1050-1700nm
束腰1.44mm用于出光1mm

	52
	保偏跳线
	LO-PMPC-30-980-APC-5
	5
	1580
	7900
	单模保偏跳线980nm
5米

	53
	保偏跳线
	LO-PMPC-30-980-APC-10
	2
	2080
	4160
	单模保偏跳线980nm
10米

	54
	1092nm 984nm二向色镜
现货
	
LO-SPDM-1030C
	2
	1800
	3600
	45度入射
884透射率大于90%
1092反射率大于90%

	55
	1088
半波片（定）
5-6周
	
LO-AGZWP-1088-H05
	10
	1450
	14500
	0.5inch;损伤咸值:
>5]/cm2,20ns, 20Hz

	56
	
1088（定）
四分之一波片
5-6周
	
LO-AGZWP-1088-Q05
	10
	1450
	14500
	
0.5inch;损伤咸值:
>5]/cm2,20ns, 20Hz

	57
	PBS
1088nm
现货
	LO-WPBS12-B
	5
	902
	4510
	>500mJ/cm2，20ns，20Hz;消光比3000;1；
400-700nm、0.5inch

	58
	1088nm
0-45°反射镜
4周
	LO-LWRM012-B
	20
	430
	14760
	0.5inch;反射率:>99.5%
材质：石英（定制4周）

	59
	单模保偏
1088nm
	LO-PMPC-30-980-APC-5
	5
	1585
	7925
	5米，970-1550nm

	60
	

可调焦准直器
3周
	

LO-FADFC-045-C-APC
	5
	2875
	14375
	透镜和光纤间距调节范围2.4 -4.9mm；焦距4.5mm
1050-1700nm
束腰0.87mm用于出光0.5mm

	61
	

可调焦准直器
3周
	

LO-FADFC-075-C-APC
	5
	2875
	14375
	透镜和光纤间距调节范围4.2-6.8mm；焦距7.5mm
1050-1700nm
束腰1.44mm用于出光1mm

	62
	
二向色镜
R422/T1088
现货
	

LO-LPDM-750C
	2
	1440
	2880
	透过波段770-2000nm，反射波段360-730nm，透过率＞90%，反射率＞90%，尺寸规格D25mmx1.1mm;现货

	63
	柱透镜安装架
现货
	LO-HSSM-1RO-2H
	5
	715
	3575
	

	64
	1inch 单波片架 现货
	LO-RMF-1
	15
	585
	8775
	

	65
	0.5inch 单波片架 现货
	LO-RMF-H
	20
	555
	11100
	

	66
	0.5inch 双波片架
	LO-TRMF-1
	50
	630
	31500
	

	67
	0.5inch PBS架
现货
	LO-HSRM-HSO-2H+LO-CPA-H
	30
	529
	15870
	

	68
	0.5inch 反射镜架  现货
	LO-HSRM-HSO-2H
	80
	315
	25200
	

	69
	准直器安装架
2周
	定制
	20
	150
	7500
	16mm转外1英寸或SM1的光壁转接件

	70
	1inch透镜架
现货
	LO-LH-1
	20
	85
	1700
	

	71
	小孔光阑
现货
	
LO-ADAP-21080.8
	15
	
330
	
4950
	可调光阑，通光孔径0.8-8mm，外径21mm，固定方式M4螺纹孔

	72
	三维平移台
现货
	
LO-H3N-13-60
	5
	2800 
	14000
	

	合计
	
	
	
	624390元折后587157
人民币伍拾捌万柒仟壹佰伍拾柒元整



二、质量要求、技术标准：按供方出厂标准执行。技术指标见备注。
三、验收标准、地点及提出异议期限：按第二条标准验收，在需方验收；收到货后15日内提出异议。
四、交货时间：货期：一次性发货30-35工作日：分批发货：1-33工作日。
交货地点：客户指定实验室楼下。
五、运输及费用负担：采用快递方式寄至需方所在地；运费由供方负担。
六、包装材料：供方需使用适于长途运输和反复装卸的坚固包装，并要求采取防潮、防雨、防锈 、防震、防腐等保护措施，以确保货物安全无损地到达安装现场。
七、结算方式：100%预付定制金额252065元（大写贰拾伍万贰仟零陆拾伍元整）
              分批付款标准品金额335092元（大写叁拾叁万伍仟零玖拾贰元整）
              分批次数不限，付完期限：正式合同签订预付款到账后365自然日内。
八、质保：收到货物验收合格后，质保12个月（不包含光学元器件）。终身可以提供技术咨询。
九、违约责任：按《中华人民共和国民法典》执行。
十、 其他约定事项：无。
十一、若无其他约定，本合同自供需双方签章后生效，签字扫描文件同等有效。相互履行后终止。本合同复印件传真均有效。
十二、含税：增值税普通发票1%。
	需方
	供方

	单位名称：北京理工大学
	单位名称：里尔光机(北京)科技有限公司

	地址：
	地址：北京市顺义区仓上小区己19号楼1层四单元102

	统一社会信用代码：12100000400009127B 
	统一社会信用代码：91110113MA0200J427

	开户：
账号：
	开户行：中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行
账号：11210101040030951

	代表：            年  月   日
联系方式：
	[image: ]代表：            2026 年 8月 7日
联系方式：13601175892
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